
黄山学院网球场照明提升项目报价单
一、方案

根据体育学院报告申请，实施黄山学院网球场照明提升项目。项目内容：1）网球场共加装6根约8米的灯杆；2）每两个球场中间安装2根灯杆，共4根，每根杆上安装4盏约300W灯头；3）最边上球场安装2根灯杆，共2根，每根杆上安装2盏约300W灯头；以上共20盏约300W灯头。4）安装防晒网10件，每件长6米*高2.5米。项目含脚手架、机械设备、安全措施、相关保险等费用，以上项目包工包料。
二、材料及报价

	序号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程
量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	网球场灯具
	率水校区网球场采购安装LED照明灯，额定功率:300W≤灯头功率＜350W。
1)光源采用单颗芯片LED光源，芯片光效≥150lm/W，色温≥5500K，显色指数Ra≥80，光源芯片须采用SMD集成。
2) LED灯具节能型PF≥0.95。
3)驱动与光源模组连接采用插拔式设计，驱动与LED模组采用一对一设计。
4)灯具结构：热电分离式。
5)驱动类型：安全隔离型。
6)光电类型：防眩光去频闪。

7)每个芯片须有独立的透镜且灯具必须有外置遮光防眩罩。
8)灯具须有短路及过压保护功能，外壳防护等级达≥IP65，防腐等级为WF2。
9)本次项目灯头免费质保6年。
10）含灯头支架或支架改造，以上含材料及施工费。
备注：1）技术参数须提供相关的证明材料；2）新灯点亮，含材料及施工费，含脚手架、安全措施、相关保险等费用及利润税费等所有费用。(为保证现场灯光的均匀效果，参考现场灯头，外观尽量保证一样，提供样品确认后批量采购)。
	套
	20
	
	
	

	2
	灯杆
	采购安装8米灯杆，灯塔安装须根据灯具投射角度方案要求，灯杆采用Q245钢材，主杆为圆柱形，厚度≥4mm，高度为8米。每根灯杆配灯头支架，支架可安装4盏灯头，灯杆底座必须与现场基座吻合，含2只单片开关，分两路控制，含1.5mm²灯头护套线，含材料及施工费，国标产品。灯杆参考现场并提供图片确认后批量采购。
	根
	6
	
	
	

	3
	保护

拆除
	网球场现场6个灯杆底座的现有保护罩拆除，拆除时不能破坏球场地面，含施工费。
	项
	1
	
	
	

	4
	接线
	网球场现场路灯控制箱内预留的路灯电缆接线，球场灯点亮，含施工费。
	项
	1
	
	
	

	5
	防晒网
	网球场采购安装防晒网10件(材料：高密度HDPE聚乙烯抗UV编织网，颜色需由甲方确认)，每件长6米*高2.5米，含材料及施工费，国标产品。
	件
	10
	
	
	

	6
	立杆
	采购安装加强立杆，立杆每根长5米φ75mm圆管，管壁厚度同现场，表面喷漆颜色同现场，焊限位装置，立杆安装前清理现场孔内垃圾，含材料及施工费，国标产品。
	根
	4
	
	
	

	7
	★其他
	1)提供作业人员意外保险相关材料，否则视为不响应。2)安装照明灯时不得损坏地基及球场地面，如有损坏请修复原样或原价赔偿。
	-
	-
	-
	-
	-

	
	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8


	
	
	
	
	
	
	


注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目照明灯等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
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