
黄山学院率水校区文博楼主供水管漏水抢修项目方案及清单
黄山学院率水校区文博楼主供水管漏水抢修项目：项目包括沥青路面、水泥垫层、泥地一并开挖约80立方并恢复原样，恢复水泥地面及沥青路面，砌阀门井1座，加装铁阀门1套等项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	路面
开挖
	沥青路面、水泥垫层、泥地一并开挖，开挖前沥青路面水泥垫层切边，开挖深3.7米，长10米，上宽3米，下宽1米，施工过程中做好防护措施，恢复后路面清理清洗干净，含设备租赁、材料及施工所有费用。
	立方
	74
	
	
	

	2
	泥地
	泥地开挖：宽1米，深1米，长5米。施工含材料及施工费。
	立方
	5
	
	
	

	3
	阀门井
	砌阀门圆井，内空80公分，深3.7米，内配钢筋爬梯，间距合理方便使用，加装铁圆井盖。含材料及施工费，具体做法同现场。
	处
	1
	
	
	

	4
	浇水泥垫层
	浇水泥地面约30平方，水泥地面中间敷设钢筋加固，厚25公分，长10米，宽3米。含材料及施工费。
	平方
	30
	
	
	

	5
	浇沥青路面
	浇热沥青路面约30平方，厚5公分，长10米，宽3米。含材料及施工费。
	平方
	30
	
	
	

	6
	铁阀门
	采购安装铁阀门，阀门选优质产品，含材料及施工费。
	处
	1
	
	
	

	7
	水管
维修
	地下水管漏水抢修，含所有抢修需要的主材、辅材、施工费。
	处
	1
	
	
	

	10
	合计
	-
	-
	-
	
	
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目阀门等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
报  价单位：                                    （盖章）；
单位联系人：                手机：                日期：               。
