黄山学院率水校区3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修
更换项目方案、要求及报价清单
一、项目方案
[bookmark: _GoBack]黄山学院率水校区3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修更换项目：项目为3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯更换，共852间宿舍，1704个灯更换；以及852间宿舍洗漱间、卫生间上方排水管清洗。
二、项目要求
（一）吸顶灯安装要求
1、拆除原有吸顶灯，并完成清运离校。
2、提供1704个灯，并完成安装。
3、吸顶灯要求：功率不低于24W，输入电压为AC220V，芯片
类型为LED透镜光源，色温为6000K，驱动类型为无频闪恒流，灯体颜色为白色，灯罩材质为亚克力+ABS阻燃材料，照明面积不小于5m²，灯具为三防灯具(须防尘、防虫、防水雾、)。
（二）洗漱间、卫生间上方排水管清洗要求
完成852间宿舍洗漱间、卫生间上方排水管污渍清洗。
（三）其他要求
因安装、清洗造成的垃圾、污迹等，需中标方负责，如在清洗洗
漱间、卫生间上方排水管时造成的墙面污迹，需中标方处理干净。
三、报价清单
	是否完全响应采购需求
	是□   否□

	项目名称
	项目内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修更换
	见方案、要求
	852间宿舍
	
	

	合计
	（大写）

	备  注
	



备注：
1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；
2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。
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